Təcrübə mərhələləri

1. Cihazlardan istifadə edərək ikiqat fəaliyyət göstərən dövrəni qurun.

(1) Hidravlik ikiqat fəaliyyət göstərən silindr başlanğıc siqnalı aldıqda, silindr dayanma siqnalı alanadək qarşılıqlı fəaliyyət göstərməlidir.

2. Dövrəni və birləşdirmə xortumunu konfiqurasiya edin.

3. Dövrə əməliyyatına başlayın.

(1) Relyef klapanının tamamilə açıq olub-olmadığını yoxlayın və nasosu işlədin.

(2) Təzyiq göstəricisində təzyiq 30 kgf/sm2 olana qədər, tənzimləyici klapanı saat əqrəbi istiqamətində istiqamətləndirin.

4. Elektrik dövrəsini konfiqurasiya edin və fəaliyyət göstərin.

(1) PB1 aktiv olduqda, R1 enerji alır və özünü tutma rejiminə daxil olur.

(2) Silindr bu anda geri çəkilmə vəziyyətində olduqda, LS 1 aktivləşdiriləcək və R2 enerjisiz olacaq.

(3) Buna görə R2-də kontakt “a” saxlama rejiminə keçmək üçün sol1 aktivləşdirir. LS2-nin sonunda, LS2 aktiv olduqda, R3 enerji alır və R3 ilə silindri geri qaytarmaq üçün sol 2 aktiv hala gətirilir.

(4) Silindr döndükdən sonra LS1 aktivləşdirilir və R2 silindrini irəliyə doğru hərəkət etdirmək üçün enerji verir. Təkrarlanma hərəkətinin sonunda, LS2 geri dönmə hərəkətini başlatmaq üçün aktivləşdirilir.

(5) Daha əvvəl gördüyümüz kimi, bu ikiqat fəaliyyət göstərən silindr R1 enerji alarkən təkrarlanma və geri çəkilmə hərəkətlərini təkrarlayır və PB2 (dayanma siqnalı üçün) aktiv olduqda, silindr geridönmə mövqeyində dayanır.

5. Cihazlardan istifadə edərək ikiqat fəaliyyət göstərən dövrəni qurun.

(1) İki ikiqat fəaliyyət göstərən ardıcıl işlədilən silindr.