4 | Rele (14 pin) daxili birləşdirmə diaqramı

5 | Nəzarət qutusu daxili cihaz sxemi

(5) | İstismar tələbləri:
1 | PB1 yanır, PL1 yanır, LS1 yanır, M1 L1-i çalışdırır;
2 | T1 saniyələrindən sona M1 dayanır, L1 sönür, PL2 yanan zaman M2 yanır. L2 işıqları yanır;
3 | T2 saniyəsindən sonra M2 dayanır. L2 sönür, PL2 sönür;
4 | T1 saniyələrində PL2 sönür T2 saniyələrində təkrar yanır;
5 | PB2 və ya EOCR1 və ya EOCR2 istismar müddətində çalışdırılır, hər ikisi dayandırılır və çıxır.

2.Təcrübəni tamamlayın.

(1) Cihazların hamısını düzgün və səliqəli şəkildə sahmanlayın.