(5) | Vaxtın tənzimlənmə qaydası. Dəyərə və qurğuya daxil olun. Məsələn: 5 saniyə: 5s, 5 saat: 5h, 5 dəqiqə: 5m (D (gün), H (saat), M (dəqiqə), S (saniyə), MS (salisə (saniyənin 1\60-i)).

(6) | Gecikmə olan zaman vaxtı gözləmə nizamlayıcısı. Siqnal daxil ediləndə “QOŞULU (On)” vəziyyyətdə olmalıdır, giriş “SÖNÜK (Off)” vəziyyətdə olduqdan sonra giriş qurma vaxtında olduğu kimi “QOŞULU (On)” vəziyyətdə olacaq.
1 | Funksiya. IN daxil edilir, vaxt isə ET kimi ötürülür, ET və PT vaxtı eyni olur, Q çap olunacaq. Əgər IN ET-in qurma vaxtına çatmasından əvvəl “0” olarsa, ötüb-keçən vaxtı başladılacaq.

(Şəkil 2) Vaxt tənzimləyicisi

(7) Vaxt cədvəli:

(Şəkil 3) Vaxt cədvəli

(8) | Gecikmə olan zaman vaxtı gözləmə nizamlayıcısı. Nümunə: Proqramı elə qurun ki, açar qurma vaxtı kimi basılmalı olsun, bu zaman lampa yanacaq. Dövrədəki lampa açarı 3 saniyə basdıqdan sonra yanacaq.