Əgər təbii ölçmə həssaslığı 1 mA və ölçmə müqaviməti 1000 Om olarsa ölçən bu vasitə ilə 1V olar. Buna görə də, qalan 9V artan rezistorla absorbsiya olunmalıdır. Şəkildə R1 dəyəri aşağıdakı mərhələlər ilə müəyyən edilir:

V2 = I x R2 = 1mA x 1000 Ω = 1 V (ölçənin təbbi dəyəri),V1 = Ve - V2 = 10 - 1 = 9V

Yuxarıdakı metoda alternativ təbii ölçmə dərəcəsi tərəfindən bölünən giriş gərginliyinə malik N-i tapmaqdır.

Burada Ve = V1 + V2. V1 = IR1, V2. = IR2.

Və R1 = (N-1) R2 = (10-1 ) X 1000 = 9000Ω

Qeydlər: Ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulan voltmetrlərin tərkibində ölçənin müqavimətini kalibrə etmək üçün ölçənə malik seriyalarla beş yüz Om potensiometr mövcuddur.

2. Ampermetr və cərəyan ölçüləri

(1) | Ampermetr ölçən və ölçənlə birləşən paralel rezistordan ibarətdir. Ölçənin səciyyəvi həssaslığı 500Ω-1000Ω olan ölçən daxili müqavimət ilə 50uA-dan 1 mA-ya tam ölçü arasında müşahidə edilir. 10A-dan çox qiymətləndirilən şunt rezistorları üçün təbii şunt gərginliyi müəyyən edilir. Məsələn, l0A and 50mV üzrə qiymətləndirilən şunt ölçənə aid təbii giriş gərginliyi 50mV olanda bu 10A-ya bərabərdir mənasını verir. Başqa sözlərlə ifadə etsək, əgər ölçən həssaslığı 10uA və daxili müqavimət 5000 olarsa, ölçənin təbii giriş gərginliyi 10uA x 500Ω=50mV ola bilər. Ampermetrin konstruksiyası:

(Şəkil 2) Ampermetr nümuməsi

1 | Rt = ölçənin daxili müqaviməti;
2 | R2 = şunt rezistoru;
3 | Em = ölçənin giriş gərginliyi;
4 | It = yük vasitəsi ilə RL (ölçüləcək cərəyan).