(Şəkil 8) Xəta göstərən dövrə

Xətaların bir neçə səbəblərdən dolayı qismən baş verdiyi halda ardıcıl idarəetmə dövrəsini çalışdırarkən bu dövrə qoruma relesi ilə xətanın yerlərini aşkar edir, izah etmək məqsədi ilə həyəcan siqnalı verir və eyni zamanda F kontaktı ilə lampaya ard-arda baş verən xətaya görə ilk səbəbin elementini birləşdirir.

“Şəkil b” dövrəni xəta indikatoru ilə göstərən xətadır, və “c” göstərilən xətalarda olduğu kimi xətaları kənarda baş verən kontakt siqnalları vasitəsi ilə göstərən dövrədir.

(3) | Lampa yoxlayan dövrənin göstərilməsi. “Şəkil” Lampanı yoxlayan dövrənin göstərilməsi örnəyini göstərir.

(Şəkil 9) Lampanı yoxlayan dövrənin göstərilməsi

Şəkildə 11 L-ə gəldikdə isə, 11 avtomatik nəzarət (idarəetmə) cihazı nömrəsi kimi sınaq ayırıcısı mənasını verir, və L isə “Lampa” və “Low - Aşağı” mənasında olur. Beləliklə 11L Lampa sınaq ayırıcı mənasını daşıyır. “Şəkil” lampa xətlərinin xəta göstərən lampaya paralel şəkildə lampa sınaq ayırıcısı ilə birləşdirilib və ya birləşdirilmədiyini yoxlamasını göstərir.

(4) | Qəza siqnallaşdırma dövrəsi. İdarə edilən cihazları çalışdırarkən, əgər əsas maşın və ya dövrədə hər hansı problem baş verərsə müəyyən vaxtdan sonra bu sıradan çıxacaq. Xəta baş verərsə, xəta göstərən lampanı və ya xəta indikatorunu çalışdırmaq lazımdır və xətanın baş verməsi operatoru həyəcan siqnal səsi ilə bildirilməlidir.