6. Qarşılıqlı tək silindrli dövrəni işlədin.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış havanı təmin edin.

(2) Düyməyə basıldıqda sıxılmış hava silindrdə 3/2 yollu klapanın A portu ilə hərəkət edir.

(3) Silindrin porşeni irəliləməyə başlayır.

(4) Düyməni buraxdıqda silindr geri dönür.

7. Aşağıda verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı tək silindr dövrəsini çəkin.

(1) Düymə basılır, təzyiqli hava sürətli çıxış klapanı vasitəsilə tək silindrdə hərəkət edir, silindr irəli hərəkət edir.

(2) Düyməni buraxıldıqda 3/2 yollu klapan orijinal mövqeyinə geri dönür.

(3) Silindrdəki hava sürətli çıxış klapanının R portundan çıxır.

(4) Silindr yayın qüvvəsi ilə geri qayıdır

8. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

9. Qarşılıqlı tək silindrli dövrəni işlədin.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış havanı təmin edir.

(2) Düymə basıldıqda təzyiqli hava sürətli çıxış klapanı vasitəsilə tək silindrdə hərəkət edir, silindr irəli hərəkət edir.

(3) Düymə buraxıldıqda, 3/2 yollu klapan orijinal mövqeyinə geri dönür.

(4) Silindrdəki hava sürətli çıxış klapanının R portundan çıxır.

(5) Silindr yayın qüvvəsi ilə geri qayıdır.

10. Dövrə təlimini bitirin.

(1) Məşq zamanı istifadə edilən borunu yığışdırın.

(2) Silindri və cihazları nizamlayın.