2 | PB düyməsi sıxıldıqda, ötürücü halqa R işə düşür + Enerji ⇒ PB ON ⇒R (cərəyan qalır) - Enerji
3 | -nin nəticələrinə əsasən kontakt “a” bağlanır, L1 lampası ON + Enerji ⇒ R (kontakt “a”) ON ⇒ L1 ON ⇒ -Enerji
4 | -nin nəticələrinə əsasən, 3-cü sıradakı kontakt “b” açıqdır, və L2 lampası OFF + Enerji ⇒ R (kontakt “b”) OFF ⇒ L2 OFF ⇒ - Enerji
5 | PB düyməsini söndürsəniz, ötürücünün geri dönməsi ilə kontakt ilkin vəziyyətə, geri qayıdır. Ötürücünün eyni zamanda dövrəni söndürməsi və ya bağlantı qurması ilə dövrə siqnal verməkdən başqa, həmçinin müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir, bu rabitə qurğularından tutmuş istehlak edilən elektron cihazlara qədər çox geniş şəkildə istifadə olunur.

Ötürücüyə səciyyəvi nümunələr aşağıdakı siyahıda göstərilmişdir:

1 | Təcrid edilmiş - bir rele sarğıların giriş siqnalı müxtəlif çıxış kontaklarına calaşdırıldıqda, bir neçə siqnal eyni zamanda bir sıra cihazları idarə edə bilər;
2 | Gücləndirici - bir ötürücü halqanın istehlakçı gücü daxil edilərkən, giriş gücündən on dəfə güclü güc yarana bilər.
3 | Transformasiya - Rele sarğıları və kontaktın elektriklə ayrılması mümkündür, müxtəlif siqnalların yaranma ehtimalı var. Məsələn: sarğıların enerjisi DC 24V - kontaktın enerjisi AC 220V;
4 | Yaddaş - giriş relenin özü ilə kontakt qura bilər, belə ki, bir əməliyyat siqnalını yadda saxlaya bilər.
5 | Misc- hesab, tənzimləmə, aşkarlama, bildiriş siqnalı və s.

Releləri seçmək üçün aşağıdakı amilləri nəzərə almaqla kifayət qədər imkan və xüsusiyyətləri diqqətdə saxlamaq lazımdır:

- Dolağın gərginlik tutumu və cari istehlakı
- Kontaktın keyfiyyəti
- Mövcudolma periodu
- Kontaktın etibarlılığı

- Kontaktın sayı
- AC və ya DC
- Əməliyyat vaxtı və geri çəkilmə müddəti
- Necə quraşdırmalı

1 | Gərginlik - dolaqdan keçən gərginlik: DC 12V, 24V, AC 110V, AC 220V
2 | Kontaktın sayı - ötürücünün malik olduğu kontakt: 4c kontaktı, 2a 2b kontaktı
3 | Kontaktın keyfiyyəti - kontaktın gərginlik və cərəyanının birləşməsi: 1 A, 5A, 10A
4 | Əməliyyat vaxtı: - ötürücünün cavab müddəti 10ms, 15ms olaraq ifadə edilir.

(4) | Vaxta nəzarət edilməsinə taymer deyilir. Çıxış gecikmə vaxtını təyin etsəniz, giriş siqnalı verilir, ancaq çıxış siqnalı dərhal verilmir, müəyyən vaxt keçdikdən sonra ardıcıl idarəedici daxili kontaktı ON və ya OFF olaraq çevirir. O, zamanın idarə edilməsinin əsas siqnal aparatıdır. Cədvəl 1 müxtəlif taymer və onların xüsusiyyətlərini təsvir edir: