7 | Mayelərin qatılığı ilə məhdudlaşır;
8 | Mayenin saxlanılmasına həssas qayğı
(4) | Porşen nasosu. Porşen nasosu, porşenli silindrin çuxurunda onun geri çəkilməsi və axıdılması zamanı mayeləri çəkə biləcəyi prinsipi ilə işləyir. Dişli nasoslara və ya püskürən nasoslara nisbətən porşen nasosları yüksək təzyiq göstərə bilər. Buna görə bu nasoslar yüksək çıxış təzyiqinə və səmərəliliyinə (təxminən 85 ~ 95%) malikdirlər. Porşenli nasoslar yüksək təzyiqli hidravlik tətbiqlərdə istifadə olunur.

Cylinder Block - Silindr Bloku; Valve Plate-Klapan Lövhəsi; Piston -Porşen;
Driving Shaft - İdarəedici Val; Universal Beering - Universal podşipnik;
Cylinder Block Side - Silindr Blok Tərəfi

(Şəkil 3) Oxlu-porşenli nasosun strukturu və iş prinsipi

Porşen nasosunun xüsusiyyətləri:

1 | Yüksək təzyiq əməliyyatına uyğundur;
2 | Ən yüksək nasos səmərəliliyi;
3 | Maye çirklənməsinə həssasdır;
4 | Aşağı əmmə dərəcəsi;
5 | Müxtəlif yerdəyişmə nasosu qurmaq asandır;
6 | Dizaynın iki növü: bent-oxlu dizayn və diskvari dizaynı. Çox hallarda bent-ox dizaynı istifadə olunur.

(5) | Qrafik simvollar:
1. | Sabit ötürücülü hidravlik nasosu;

Outgoing Hole - Çıxış Dəliyi; Intake - Qəbuledici;
Means hydraulic pressure, which is a sort of energy source - Enerji mənbəyi növü olan hidravlik
təzyiq mənasını verir; Indicates the direction of motor rotation - Mühərrik Fırlanmasının
istiqamətini göstərir; Rotary Shaft - Fırlanğac Valı

(Şəkil 4) Sabit ötürücülü hidravlik nasosunun qrafik simvolları