2) Əməliyyat:

INI | IN2 | A | B | Mühərrikin hərəkəti
0 | 0 | 0 | 0 | Dayanma
0 | 1 | 0 | Vcc | Saat əqrəbinin istiqamətində
1(5V) | 0 | Vcc | 0 | Saat əqrəbi istiqamətində
1 | 1 | Vcc | Vcc | Əyləc (fasilə)

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təcrübəni təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəni qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını söndürün.
4. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
5. Hər cihazın gərginlik dərəcəsini və tutumunu təstiq edin.
6. Hər bir cihazın terminal ucu haqqında məlumatlı olmalısınız.
7. Bloklama dövrəsi haqqında məlumatlı olmalısınız və beləliklə, bloklama dövrəsinin məğzini dərk edə bilərsiniz.
8. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.

Təcrübə mərhələləri

1. Mühərriki idarəetmə dövrəsini hazırlayın.

(1) Mühərrikin idarə edilməsini təmin etmək üçün materiallar:

1 | TTL I.C ( SN 7404, SN 7432, SN 7411, 7408)
1 | TR (C1815)
3 | Rele (DC 6 V)
(2) | Prosedur
1 | Çıxış DC 5V (enerji təchizatı) əsasını dərk edin və tərtib edin.