İşəsalma açarı mühərrikin işə düşməsi üzrə şəkildə açılır.

(3) Bəzən əməliyyat zamanı işəsalma kondensatorundan daha kiçik kondensator saxlanılır. Tək fazada üç fazalı mühərrikin işləməsi üçün yuxarıdakı şəkildə elektrik dövrəsi mühərrikin valı yüklənmədikdə sabit fazalı dəyişdirici kimi tanınır.

(4) Üç fazalı elektrik digər 3 fazalı avadanlığın enerji ilə təchiz olunması üçün üç stator sarğısından çəkilə bilər. Kondensator işəsalma üçün ∠180o tək fazalı enerji mənbəyi terminalları arasında təqribən sintetik fazalı orta xəttini ∠90o təchiz edir. Mühərrik işləyərkən təqribən standart 3-9 yaradır. Şəkildə göstərildiyi kimi ev avadanlıq sexini enerji ilə təchiz etmək üçün tam dizaynı göstərir.

(5) Əgər kondensator kifayət qədər kiçikdirsə, o işlək kondensator kimi elektrik dövrəsində buraxıla bilər.(Şəkilə bax)

(6) Lakin daha kiçik işlək kondensatorlar şəkildə göstərildiyi kimi 3 fazalı çıxış enerjisində daha yaxşı nəticə verir. Daha səmərəli sabit fazalı dəyişdirici.

İşə salma kondensatoru = 50-100µF/HP. İşlək kondensatorları = 12-16µF/HP

(7) Böyük işəsalma kondensatorundan dəyişdiricini cəld işə salmaq üçün təqribən 1 saniyə tələb edilir.

3. Şəkil çəkin və onu izah edin. Çoxsaylı sahələr

(1) Məsələn, induksiya mühərrikləri 1800 - 900 rpm sinxron sürətə uyğun gələn 4 qütblü və 8 qütblü sarğı üçün çoxsaylı sahə sarğılarından ibarət ola bilər. Şəkildə bir və ya digər sahənin enerji ilə təmin edilməsi stator sayğaclarının yenidən naqillə təmin edilməsindən daha az mürəkkəbdir.

(2) Çoxsaylı sahələr sürət dəyişikliyinə imkan verir. Ns = 120f/P = 120*50/4 = 1500 rpm (4-qütb) Ns = 3000 rpm (2-qütb).