(a) Kontakt “a” (b) kontakt “b” (c) qurulma metodu
(Şəkil 2) Təkan düyməsi kontaktlarının qrafik simvol və qurulma metodları

(3) | Saxlanılan düymə. Qalan kontakt düymələri də adlandırılan saxlanılan düymələr, kontakt vəziyyətinin qarşılıqlı hərəkətinə başlanmasına qədər saxlanılır. Ardıcıl idarəetmə dövrəsində, onlar avtomatik olaraq əl ilə və ardıcıl əməliyyatdan sadə əməliyyata qədər əməliyyat üsullarını dəyişdirmək üçün istifadə edilə bilər. Sadə dövrədə onların birbaşa istismarını dayandırmaq üçün proqramın idarə edilməsində istifadə edilə bilər. Saxlanılan düymə növləri selektorlu düymə, keçid düyməsi, fırlanma düyməsi və s.

(a) Kontakt “a” (b) kontakt “b”
(Şəkil 3) Saxlanma düyməsi kontaktının qrafik simvolu

(4) | Sensorlar. Sensorlar insan gözü və qulağı kimi davranırlar. Sensorlar idarəetmə sisteminə aid məlumatları göndərmək üçün obyektin mövqeyini, temperaturunu, təzyiqini, gücünü və sürətini müəyyən edir. Sensorlar iki əsas kateqoriyada təsnif edilə bilər. Biri kontakt sensoru, digəri isə qeri-kontakt sensordur. Elektrik limit düyməsi və mikro keçid kontakt sensoru kateqoriyasına aiddir, yaxınlaşma düyməsi, foto elektrik düymə, ultrasəs düyməsi isə qeyri-kontakt sensoruna aiddir.
(5) | Mikro düymələr və elektrik limit düymələri. Mikro düymələr və elektrik limit düymələri iki əsas kontakt sensorlarıdır. Bu düymələr bir-birinə çox oxşardır, lakin struktur və məqsədinə görə bir az fərqlənirlər. Mikrodüymələr nisbətən kiçik tətbiqlərdə istifadə edilir. Bu düymələrdə kontaktor qəlibləşmiş gövdə daxilində quraşdırılır. Bu düymə cihazlar və kiçik mexaniki avadanlıqların ölçülməsində istifadə olunur. Elektrik limit düyməsinin bərk qutuda mikro keçidi var. Bunlar suya davamlı, yağa davamlı və zəlzələ əleyhinə qapalı quruluşa malikdir. Ümumiyyətlə, bunlar yüksək qüvvə tələb edən yerlərdə və xarici qüvvələrdən mexaniki qorunmaya ehtiyacı olan istehsal müəssisələri və zavod avtomatlaşdırma obyektlərində quraşdırılır. Beləliklə, bu sensorlar hermetik olaraq bağlanmış mikro düymələr adlanır.