Çarx təzyiqi: Təzyiq yüksəldikdə təzyiq klapanı açır və maye axmağa başlayır.

. | Tam axın təzyiqi: Klapan tamamilə açıq olduqda və maye axınına maksimum imkan verdikdə.
. | Əlavə yüklənmə təzyiqi: Çarx təzyiqinin və tam axın təzyiqinin arasındakı fərq.
. | Çağırma: Elektron təzyiqin artması halında, poppet açıqdır və dövrə təzyiqi düşəndə poppet bağlanır. Bu təkrarlanan əməliyyat titrəməyə və səs-küyə səbəb olur.

(4) Yardımçı klapan üçün qrafik simvollar

Inlet - Giriş
Internal Pilot -Daxili Pilot
Oil Path - Yağ Yolu
Return Spring - Qayıtma Yayı
Tank - Rezervuar
Outlet - Çıxış

(Şəkil 7) Birbaşa yardımçı klapan simvolu

3. Birbaşa idarəetmə klapanı

(1) | 2 portlu 2 pozisiyalı klapan. Şəkil 8-də göstərildiyi kimi, 2 portlu 2 poziyalı klapanlar iki port və iki idarəetmə mövqeyinə malikdir. Bunlar maye axışına imkan vermək və ya qadağan etmək üçün axın yolunu ya bağlayır, ya açır. Şəkil 8 normal olaraq qapalı klapanın ilkin vəziyyətini göstərir. Linkə qüvvət tətbiq edildikdə, klapan öz mövqeyini dəyişir, A və P portu birləşərək mayelərin axmasına imkan verir.

(Şəkil 8) 2 portlu 2 pozisiyalı klapan