2. Dövrəni formalaşdır və xortumu birləşdir.

(1) Dövrə 1, 3/2 təktərəfli elektron klapan ilə konfiqurasiya edilmiş pnevmatik tək silindri idarə edən konfiqurasiyalı bir diaqramdır.

(2) Dövrə 2 (a) və dövrə 2 (b) pnevmatik silindri idarə edən elektronik dövrədir.

3. Qarşılıqlı tək silindrli dövrənin işlədilməsi.

(1) Dövrə 2 (a) birbaşa idarəetmə dövrəsidir.

(2) PB1 düyməsi açıldıqda, elektromaqnit cərəyanı ötürür, klapan yenidən yerləşdirilir və silindr irəli hərəkət edir.

(3) Düymə buraxılarsa, elektromaqnitdə cərəyan axını dayandırılır, beləliklə klapan başlanğıc mövqeyinə geri dönür, silindr geri qayıdır.

(4) Elektron klapanı rele siqnal ilə idarə edən 2 (b) dövrəsi.

4. Cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı ikili silindrli dövrə çəkin, aşağıdakı təlimləri yerinə yetirin.

(1) İki silindrli irəli hərəkət siqnalının təkan düyməsi sıxılarsa.

(2) Silindr irəli hərəkət etməlidir.

(3) Geri hərəkət siqnalı üçün düyməni sıxsaq, silindr geri qayıtmalıdır.

5. Dövrəni və birləşdirmə borusunu konfiqurasiya edin.

(1) Dövrə 1, 5/2 təktərəfli elektron klapan ilə konfiqurasiya edilmiş pnevmatik cüt silindri idarə edən konfiqurasiyalı diaqramdır.

(2) İdarəetmə dövrələri pnevmatik ikili silindrləri idarə edən elektron dövrədir.

6. Qarşılıqlı ikili silindrli dövrənin işlədilməsi.

(1) PB1 düyməsi basıldığında, ötürücü öz növbəsində işinə davam edir və silindr irəliyə doğru hərəkət edir.

(2) Silindri geri çəkmək üçün, PB2 düyməsi açılırsa, ötürücünün işini davam etdirməsi dayanır, silindr geri hərəkət edir.

(3) Tək silindrli elektron klapan ilə silindri idarə etmə.

Circuit 2- Dövrə 2