2 | Əgər siqnal CU - da daxil edilirsə, CV (Sayğac dəyəri)-nin cərəyan dəyəri sayğac olacaq.
3 | Əgər quraşdırma dəyəri sayğacdırsa Q-nin çıxışı “QOŞULU (ON)” vəziyyətdə olacaq və sayğac dəyərini R siqnalına başladacaq. Dəyərə və ədədə daxil olun. Vaxtın qurulma qaydası.

(7) | Yuxarı sayğac:
1 | Siqnal “QOŞULU (ON)” vəziyyətdə olan zaman sayğac bir-bir artar və siqnalı quraşdırma nöqtəsi kimi daxil edəndə çıxış “QOŞULU (ON)” funksiyasında olacaq

(Şəkil 2) Yuxarı sayğac

- Funksiya:

1 | Əgər CU “1” olarsa, CV(SD) –nin cərəyan dəyəri olan sayğac bir-bir artar
2 | CV(SD)-nin maksimum dəyəri 32767-dir
3 | Əgər Yenidən Qurma R (Reseti) “1” olarsa, cərəyan dəyəri CV “0”-a başladılacaq
4 | CV-si PV-nin artıq olan Q çıxışı “1” olacaq

- Vaxt cədvəli:

3) Yuxarı sayğac vaxt cədvəli