Cədvəl 1 Elektromaqnit

Bölmə | Sinifləndirmə | İzahı
İdarəetmə | Birbaşa fəaliyyət | Yaxşı məsuliyyət Yüksək eneıji sərfiyyatı
| Pilot | Aşağı eneıji sərfiyyatı Zəif məsuliyyət. Sakit əməliyyat
Elektromaqnit | T flans | Böyük ölçü, yüksək eneıji sərfiyyaü Qəbuledici enerji, uzun atışlar. Birbaşa fəaliyyət göstərən sarğı qutusu
I flans | Kiçik ölçü Pilot əməliyyaünda istifadə olunur
Enerji | DC | Əməliyyatda rahatdır, keçiddə rahatdır Uzunmüddətli var oma. Az səs-küy

Ümumi birbaşa idarəetmə klapanı kimi, onlar portların sayına, elektromaqnit mexanizmlərin sayına, neytral vəziyyətdə axın modelinə, necə quraşdırıldıqlarına görə təsnif edilə bilər. Elektron klapanların ümumi təsnifatı Cədvəl 2-də göstərilmişdir.

Cədvəl 2 elektrik klapanın ümumi təsnifatı

İzahat | Simvol | Məzmun
Port sayına | 2 Portlu klapanı |  | Maye ilə işləyən 2 hissəli elektromaqnetik klapan
3 Portlu klapanı |  | Maye ilə işləyən 3 hissəli elektromaqnetik klapan
4 Portlu klapanı |  | Maye ilə işləyən 4 hissəli elektromaqnetik klapan
5 Portlu klapanı |  | Maye ilə işləyən 5 hissəli elektromaqnetik klapan
Nəzarət pozisiyası sayına | 2 Pozisiyalı klapan |  | 2 klapan hissəsindən ibarət olan elektromaqnit klapan
3 Pozisiyalı klapan |  | 3 klapan hissəsindən ibarət olan elektromaqnit klapan
4 Pozisiyalı klapan |  | 4 klapan hissəsindən ibarət olan elektromaqnit klapan
Mərkəzi pozisiyada axının növü | Bütün port blokları |  | 3 pozisiyalı klapanda, mərkəzi pozisiyanın bütün portları bağlıdır
PAB Birləşməsi (Təzyiq mərkəzi) |  | 3 pozisiyalı klapanda, mərkəzi pozisiyanın P, A, B portları birləşdirilmişdir.
ABR birləşməsi |  | 3 pozisiyalı klapanda, mərkəzi pozisiyanın A, P, R portları birləşdirilmişdir