(Şəkil 1) Müstəvi ikiqütblü tranzistorunun iki növünü göstərən prinsipial sxemlər

(2) | N-P-N müstəvi ikiqütblü tranzistoru. Əvvəl də qeyd etdiymiz kimi, n-p-n ikiqütblü tranzistorda bir p-tipli yarımkeçirici iki n tipli yarımkeçiricilər arasında yerləşir. Aşağıdakı sxemdə n-p-n tranzistoru göstərilmişdir. İndi IE, IC emitter cərəyanıdır və müvafiq olaraq cərəyan toplayır. VEB və VCB isə müvafiq olaraq emitter gərginliyi və kollektor gərginliyidir. Konvensiyaya əsasən, əgər emitter, baza və kollektor üçün IE, IB və IC cərəyanı tranzistorun içərisinə daxil olursa, bu zaman cərəyan işarəsi müsbət olaraq qəbul edilir və əgər cərəyan tranzistordan çıxarsa, bu zaman işarə mənfi kimi götürülür. N-p-n tranzistorunun daxilindəki müxtəlif cərəyanların və gərginliklərin cədvəlini qura bilərik.

(Şəkil 2) N-P-N müstəvi ikiqütblü tranzistorları

(3) | P-N-P müstəvi ikiqütblü tranzistoru. Eyni şəkildə, p-n-p müstəvi ikiqütblü tranzistoruna gəldikdən tipli yarımkeçiricilər iki p tipli yarımkeçirici arasında yerləşir. p-n-p tranzistorunun sxemi aşağıda göstərilir

(Şəkil 3) P-N-P müstəvi ikiqütblü tranzistorları

P-n-p tranzistorları üçün cərəyan emitter çıxışı vasitəsilə tranzistora daxil olur. Hər hansı müstəvi ikiqütblü tranzistoru kimi emitter əsaslı keçid düz istiqamətdə, kollektor əsaslı keçid isə əks istiqamətdə qütblənir. P-n-p tranzistorları üçün emitter, baza və kollektor cərəyanını, habelə, emitter baza, kollektor baza və kollektor emitter gərginliyini cədvəl şəklinə sala bilərik