2. Rezistorun rəng kodu.

(Şəkil 1) Rezistorun rəng kodu

Colour - rəng; Band - zolaq; multiplier -. vurma əmsalı,; tolerance - . xəta payı, dözümlülük Rənglər:
Black - qara; Brown - qəhvəyi; Red -qırmızı; Orange - narıncı, Yellow- sarı; Green -yaşıl;
Blue - mavi; Violet - bənövşəyi; Grey - boz; White - ağ; Gold - qızılı; Silver - gümüşü;
Plain- açıq.

3. Oxşar cihazların istifadə qaydası

(1) | Yuxarıda göstərilən bölmələrdə nümunələr zonaların müxtəlif saylarına görə verilir, lakin əvvəlcə rəng kodunu oxumaq üçün bir neçə qaydalar müəyyən olunur;
(2) | Oxuma yönü hər zaman aydın olmaya bilər. Bəzən oxuma sahəsi üçün 3-cü və 4-cü zolaq arasında artırılmış sahə verilir. Həmçinin, birinci zolaq adətən elektrik məftilinə ən yaxın olur. Qızılı və gümüşü zolaq (dözümlülük, müsaidə) həmişə ən son zolaqdır;
(3) | İstifadə edilmiş kodlama sistemi haqqında əmin olmaq üçün istehsalçının sənədlərini yoxlamaq yaxşı praktikadır. Hətta daha yaxşısı müqaviməti multimetrlə ölçməkdir. Bəzi hallarda bu hətta müqavimətinin hesablanmasının yeganə yolu ola bilər. Misal üçün: Rəng zolaqları yandırılıb kül olur;