Daha az ehtiyac hissələrinə tələb olduqda ənənəvi sistemlə, xüsusən də, çox sayda I/O cihazının tələb olunduğu və əməliyyat funksiyalarının mürəkkəb olduğu hallarda müqayisə etdikdə bu çox ucuz başa gəlir. PLC-nin etibarlılığı elektromexaniki rele və ya vaxt tənzimləyici ilə nisbətdə daha böyükdür.

Təlim təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
4. Düzgün ölçülü əyici dəzgahdan istifadə edin.
5. Relenin nominal gərginliyini yoxlayın.
6. Rele sarğısını və yükü ard-arda birləşdirməyin.
7. Bıçağı ehtiyatla işlədin.

Təcrübə mərhələsi

1. Elevator nəzarət dövrəsi

(1) Sxem: