- Bir bazalı tam dalğalı düzləndirmə eksperimentləri

7 | m enerji təchizatını dayandırın. Yardımçı dövrəni şəklə əsasən yenidən nizama salın. Bunun tam dalğalı körpü düzləndirici olduğunu nəzərə alın. Filtr kondensatorunu buraxın.

8 | DC giriş siqnalını ölçmək üçün CH-1 girişini DC birləşməsinə görə təyin edin (5V/sm) və onu "a" və "b" boyunca birləşdirin.

- Diqqət: CH-2 şupunu RL terminalları boyunca qoşmayın. Bunun səbəbi CH-1 şupunun torpaqlanmasının "b" terminalına birləşdirilməsidir.

9 | Enerji təchizatını verin. DC giriş dalğa formasını ölçün və aşağıdakı formanı doldurun.
10 | RL boyunca gərginliyin dalğa formasını ölçmək üçün CH-1 şupundan istifadə edin və formanı doldurun.

DC giriş dalğa forması | RL boyunca dalğa forması (C olmadan) | RL boyunca dalğa forması (C olmadan)
|  | Pulsasiya V P-P

11 | 3-cü terminalı 4-cüyə birləşdirməklə filtr kondensatorunu daxil edin. Çıxış dalğa formasını formada yazın. Həmçinin maksimum yolverilən pulsasiya gərginliyini ölçün.
12 | 11-ci mərhələdə pulsasiya əmsalını tapın. Kondensator filtrasiyası ilə tam və yarım dalğalı düzləndirmə arasındakı iki pulsasiya əmsalını müqayisə edin. Tam dalğalı düzləndirmə daha yaxşı pulsasiya əmsalını göstərdikdə bunun səbəbini izah edin.

(3) | Xülasə
1 | Pulsasiya gərginliyi filtr kondensatorunun qiyməti ilə tərs mütənasibdir. Ancaq C çox böyük olduqda enerji təchizatı verilən zaman hədsiz əks cərəyan səbəbindən problemə yol aça bilər
2 | Çıxış siqnalı ilə filtr drosseli ardıcıl əlavə edildikdə C dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə azala bilər. Sabit gərginlikli tənzimləyicilər olmadan əksər SC enerji təchizatları filtr drosseli üsulunu tətbiq edir
3 | Kondensator filtr dövrəsində minimum C dəyəri tezliklə tərs mütənasibdir. Tam dalğalı düzləndiricidə 60Hz girişli pulsasiya tezliyi 120Hz-dir. Buna görə C filtri yarım dalğalı düzləndiricinin yalnız yarısını təşkil etməlidir

2. Təcrübənin tamamlanması:

(1) Bütün cihazları sahmana salın.