Rəqəmsal ölçən həqiqətən bütün bu işləri həll etmək üçün çıxarılıb. Bununla yanaşı çoxlu rəqəmsal ölçən həm də avto dərəcədir yəni, bu o deməkdir ki, hətta yoxlamaq istədiyiniz rezistorun dəyəri sizə rezistoru sınaqdan keçirtmək üçün müvafiq dərəcəni tənizmlətdirmədən nəticəni avtomatik olaraq sürətləndirəcək. Bu vaxta qənaət edir, həm də dəqiqliyi qoruyub saxlayır.

15k Ohm-luq rezistoru ölçərkən.

Rezistoru rəqəmsal ölçən ilə sınaqdan keçirtmək çox asandır. Hər sınaq üçün kalibrasiya etməyə ehtiyac yoxdur və oxuma LCD panelindən bir başa baş verir. Bu vaxta qənaət edir və həmçinin hesablamağınıza ehtiyac yoxdur.

Əgər bu işdə yenisizsə, sizə bütün rezistor ayaqlarını çıxarmağınızı (sadəcə bir ayağını nəzərə tuturam) və bunu özünüzün rəqəmsal ölçəniniz ilə yoxlamağınızı kəskin şəkildə tövsiyə edirəm. Ümid edirəm ki, bu sirləri bilərək, rezistorun yoxlanması sizə daha problem olmayacaq.

4. Təcrübəni tamamlayın.

(1) Təlimdə istifadə edilən kabeli çıxardın.

(2) Bütün cihazları səliqəli və düzgün şəkildə sahmanlayın.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarım yerinə yetirərkən: 1. Cihaz dəyərini oxuma qaydasını izah etdi? 2. Rezistorla ölçməni yoxladı? 3 .Analoq metri sınaq rezistoru üçün yoxladı? 4. Rəngli rezistoru təsnif etdi? 5. Elektrik dövrəsini tərtib etdi? 6. Rezistor dəyərini ölçdü? 7. Elektrik rezistorunun simvolunu ayırd etdi? 8. Cihazların hamısını tənzimlədi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) -tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi