Elektrik qaynağı (mənbəyi): tək fazalı ikili məftil 230 (V).

(4) Əməliyyat

MCB-də kəsdikdən sonra R1 elektrik lampasını tək yönlü S1 ayırıcısından istifadə edərək yandırın/söndürün.

R2 elektrik lampasını tək yönlü S3-1 və S3-2 ayırıcılarından istifadə edərək iki yerdə ayrılıqda yandırın/söndürün.

İş kateqoriyası:

- Kabel işi
- PVC boru kəmər işi
- Polad boru kəmər işi

5. Elektrik lampasını üç yerdə dövrəsinin yanıb/sönməsi (4 yönlü ayırıcı)

(1) Elektrik cihazın sxemi və diaqramı.

(2) Əməliyyat dövrəsi üçün diaqram

(3) Tələblər.

Elektrik qaynağı (mənbəyi): tək fazalı ikili məftil 230(V).

(4) Əməliyyat:

MCB-də kəsdikdən sonra R1, R2 elektrik lampasını dörd yönlü S3-1, S3-2 və S4. ayırıcısından istifadə edərək üç yerdə eyni anda yandırın/söndürün.

(5) İş kateqoriyası:

• Kabel işi

• PVC boru kəmər işi

• Polad boru kəmər işi.

6. Təcrübəni tamamlayın

(5) Təcrübədə istifadə edilən kabeli çıxardın.

(6) Cihazların hamısını düzgün və səliqəli şəkildə sahmanlayın.