Pin socket - pin yuvası;

(Şəkil 3) Rele kontaktı

(4) | Sarğıya nominal gərginlik tətbiq etmək məsləhətdir. Əgər artıq gərginlik tətbiq edilərsə, sarğı temperaturunun qalxması səbəbi ilə sarğıdan səs çıxa və ya kəsilə bilər.
(5) | Yanıb-sönən (flicker) rele istismar və ilkin vəziyyətinə qayıtma ilə davamlı gecikmə və vaxt tənzimləyici kontaktına malikdir. Daxili birləşdirmə diaqramı şəkildə göstərilir.

(Şəkil 4) Yanıb-sönən rele