a) struktur
b) detallı qrafik simvol
c) sadə qrafik simvol

Manual Operation - Əl ilə əməliyyat; Throttle - Drossel - Boğaz;
Line - Xətt; Means variable operation - Dəyişən əməliyyat deməkdir;
Operation Direction - Əməliyyat İstiqaməti

(Şəkil 1) Dəyişkən drossel klapanı

a) idarəetmə axını
b) sərbəst axın
c) simvol

Throttle - Drossel - Boğaz
Arrow means that it is adjustable - Ox tənzimlənə bilindiyini göstərir.
Check Valve - Geri Qayıtma Klapanı

(Şəkil 2) Bir yollu drossel klapan

(4) | Axın idarəetmə klapanı. Daimi çarpaz sahə ilə drossel keçidində axın nisbəti keçiddən öncə və keçiddən sonra fərqli təzyiq ilə dəyişir. Beləliklə, daimi axın dərəcəsini saxlamaq üçün hər zaman təzyiq kompensatoru tələb olunur. Axın tənzimləyici klapanlar boğucu keçidindən əvvəl və sonra təzyiqi sabit saxlamaq üçün olan klapanlardır. Təzyiqli kompensasiya edilmiş axını idarəetmə klapanları arasında, bunlar istilik dəyişmələri ilə qatılıq dəyişikliklər səbəbindən axın dərəcəsini tənzimləyən klapanlardır.