(11) | Yuvaya daxil edilmiş stator əvvəlcə böyük əyrilik dərəcəsinə malik olduğundan, hərəkətə gətirici və işə salıcı statorun ümumi formasını şəkildə göstərildiyi kimi dairəvi edin. Forma verilmiş stator, statorun sonluğunu növbəti hominq bıçağına bəndləyir, lakin bəndləmə formalaşmadan sonra tam həll olmur. Bəndləmələr hər yuva üçün möhkəmdir, lakin bəndləməni 36 yuvada hər üç yuva üçün və 24 yuvada hər iki yuva üçün bir dəfə həyata keçirin. Giriş naqili minalı naqil və giriş naqili arasında birləşmə nöqtəsindən sonra bir dəfədən çox bərkidilməlidir ki, giriş naqili tutularaq titrədilsə belə nə qopmasın, nə də qırılmasın.

Giriş naqili istiliyə qarşı davamsız olduğundan vinil izolyasiyalı naqil minalı naqilə birləşdirilmiş hissə izolyasiya edilmiş borucuq daxil edilməklə yalnız izolyasiya borucuğuna bağlanır, qalan giriş naqili parçası isə çıxarılır.

(12) | Bəndləmə tamamlandıqdan sonra kondensatoru göstərilən qaydada işə salıcı stator ilə ardıcıl birləşdirin. Birləşdirildikdən sonra işçi dolağın hər iki ucu ilə paralel birləşdirilir, nəzarət rotoru dəmir nüvəyə daxil edilir, qısamüddətli enerji verilir və rotorun fırlanması yoxlanılır. Rotor dönmədikdə rotorun əllə çevrilməsi starter dövrəsinin sönməsinə səbəb olur. Startap stator işə düşməzsə, yanlış birləşməni aşkarlamaq üçün kondensatorla birləşmə nöqtəsini və induksiyalama statoru ilə birləşmə nöqtəsini yoxlayın. İşə salma statoru və buraxıcı kondensator ardıcıl bağlandıqda sıra dəyişə bilər. Rotasiya istiqamətini dəyişdirmək üçün işəsalıcı dolağın hər iki terminalını və ya iki induksiyalama statorunu dəyişə bilərsiniz.