2. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.
(2) İş lövhəsində yerləşdirin.
(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

(Şəkil 1) A+B+A-B- dövrəsi

3. A+B+A-B- dövrəsini işlədin.

(1) | Şəkil 1 geri və irəli hərəkət silindrinin hər bir hissəsini aşkar etmək üçün 3/2 yollu limit klapanını quraşdıraraq sərbəst port siqnalı ilə işlədildiyini göstərir. Aşağıdakılar əməliyyat qaydasını göstərir;