(6) Eyni zamanda, A silindrinin geriçəkilmə hərəkətinin başlanması üçün on birinci sütunda R4-ün“a” kontaktı bağlanır. Beşinci sütundakı R4-ün “b” kontakt açıqdır və R3-də özünü saxlama rejimi sərbəstdir.

(7) A silindrindəki geri çəkilmə hərəkətinin sonunda, LS1 ötürücü R4-i qaytarmaq üçün aktivləşdirilir. Bu dövrənin bir əməliyyat dövrünün sonudur. PB1-i yenidən basarsaq, bütün proses yenidən başlayır.

9. Dövrə təlimi bitirin.

(1) Təlimdə istifadə edilən borunu yığışdırın.

(2) Silindr və avadanlıqları nizamlayın.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: İkiqat fəaliyyət göstərən silindrin irəli və geriyə hərəkətinə dair 3-dən artıq yanaşmanı izah etdi? İkiqat fəaliyyət göstərən idarəetmə dövrəsini konfiqurasiya etdi? İkiqat fəaliyyət göstərən idarəetmə dövrəsini düzgün olaraq birləşdirdi? Elektrik idarəetmə dövrəsini yoxladı? Elektrik idarəetmə dövrəsini işlətdi? İkiqat silindrin ardıcıl idarəedilmə dövrəsini konfiqurasiya etdi? İkiqat silindrin ardıcıl idarəedilmə dövrəsini birləşdirdi? İkiqat silindrin ardıcıl idarəedilmə dövrəsini yoxladı? Elektrik dövrənin ardıcıl idarə edilməsini yoxladı? Elektrik dövrənin ardıcıl idarə edilməsini işlətdi? Təcrübəni bitirdikdən sonra silindri, klapan və s. nizamladı? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) -tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi