Daha ətraflı təhlil şəkildə göstərilir. Burada ölçən həssaslığı 1 mA və daxili müqavimət isə 1000 Om-dur. It ümumi cərəyan It və h-yə bölünür. İki paralel rezistor boyunca gərginlik Em eyni olmalıdır. Buna görə R1 x I1 = R2 X I2-dir.

Şəkil 3-ün dövrəsində olan R2 aşağıdakı kimidir:

R2-ni tapmağın digər yolu ölçənin təbii cərəyan dəyərinə ölçüləcək cərəyanın N nisbətini əldə etməklə olur:

Və Em = tam miqyasda ölçənin giriş gərginliyi:

R2-ni tapmaq üçün yuxarıdakı əlaqələri tətbiq edin. 1mA ampermetr cərəyanın 1A-nı ölçmək üçün istifadə edildiyinə görə N = 1 A/ 1 mA = 1000:

Qeydlər: Kalibrləmə tutumunu təmin etmək üçün əksər multimetrlər ölçənlə beş yüz Om olan qurulmuş (montaj edilmiş) potensiometrə malikdir.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təcrübəni təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəni qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını söndürün.
4. Neytral və torpaqlama kabelini qarışdırmayın.
5. Cihazın ümumisi digər cihaza qoşularsa onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən nəsə baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.