4 | Çevrilmə kontaktı və sarğı (Bobin) No.2.

Positive conversion coil - Pozitiv konversiya sarğısı (Bobin)
Negative conversion coil - Neqativ koversiya sarğısı (Bobin)

2. Daxili kilid dövrəsi

(1) | Tələblər:
1 | Avadanlığın hərəkət vəziyyətindən istifadə edərək digər avadanlıqla əlaqəli hərəkətə məhdudiyyət qoyun.
2 | Həmçinin nisbi yavaşıdıcı dövrə və əvvəlki hərəkətin birinci dərəcəli dövrəsi kimi adlandırılacaq.
3 | Daxili kilid dövrəsinin məqsədi. Avadanlıq istehsalçısının təhlükəsizliyinin təminatı. Avadanlıq istehsalçısı təhlükəli yerdə olanda avadanlıqdan istifadənin qadağan edilməsi. Avadanlığın mühafizə edilməsi. Tək bir avadanlığın mühərrikinin eyni vaxtda irəli və geri idarəetmə kimi bir çox mürəkkəb prosesləri yerinə yetirməsi mümkün deyildir.
4 | Hər bir xətt üçün əks tərəfin çıxışının kontaktın “b” nöqtəsinə birləşdirmə seriyası

(2) | Tələblərinizə uyğun olaraq daxili kilid dövrəsini çəkin.

Reset - yenidən qurma.
Hər bir kontakt üçün əks tərəfin çıxışının kontaktın “b” nöqtəsinə birləşdirmə seriyası

(3) | Daxili kilid dövrəsinə əsaslanan PLC-ə dair proqramı izah edin.
1 | SW1 birinci istismar edilən zaman lampa 1 yandırılmalıdır, lampa 2 isə M20 M10 tərəfindən çalışdırılmadığına görə yanmayacaq.
2 | SW2 birinci istismar edilən zaman lampa 2 yandırılmalıdır, lampa 1 isə M10 M20 tərəfindən çalışdırılmadığına görə yanmayacaq.