İdarəetmə dövrəsi 2

6. Əməliyyatın izahı.

İdarəetmə dövrəsi 2-də olan dövrə pnevmatik silindrlərin A+ A- B+ B- pnevmatik dövrədə işlədilməsi üçün intuitiv bir dövrədir. Təkan düyməsini basdıqda, R1 ötürücüsü cərəyanı təmin edir və özünü davam etdirir. Sol1 silindr A-nın irəli getdiyi nəticələrlə 8-ci sırada R1 əlaqəli A ilə bağlıdır. Silindr A irəli hərəkətini tamamladıqda və LS2 limit düyməsi açılır, R2-nin “b” kontakt siqnalı dayandırılır və R1 söndürülür. Beləliklə, 8-ci sırada R1-in a kontaktı geri dönür, klapan daxili yayla orijinal mövqeyə geri itələnir və A silindrini geri qaytarır. Silindr A geri hərəkətini tamamladıqdan sonra AND sırasında LS1 limit düyməsi R2 sırasının a kontaktı ilə birləşir və R3 relesi cərəyanı keçirir. Sol2, silindr B-nin irəliləməsinə səbəb olan 9-cu sıranın R3-ün kontaktı ilə açılır. Silindr B irəli hərəkətini bitirdikdən sonra LS4 açıldığı zaman, 7 –ci sıradakı R4 relesi cərəyanı keçirir, 3-cü sıradakı R4 kontaktı açıqdır, nəticədə, R3 relesi söndürülür və B silindri geri dönür. Eyni şəkildə, bir dövr tamamlanır və dövrədəki bütün idarəedicilər ilkin vəziyyətlərinə geri dönür.

7. Təcrübənin məqsədi.

Başlanğıc siqnalı verilmişsə, silindrlər A+A-B+B- ardıcıllığı ilə işlədilməlidir.

8. Dövrə.

Cylinder A – Silindr A
Cylinder B – Silindr B