(Şəkil 11) Pnevmatik və qarşılıqlı davamedici əməliyyat dövrəsi (2)

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Modul və boruları iş lövhəsində bir-birinizi kəsməyəcək şəkildə yerləşdirin.
2. Boruları möhkəmcə birləşdirin ki, təzyiq edildikdə tərpənməsinlər.
3. Boruları tamamladıqdan sonra sıxılmış hava tətbiq edildikdə, borunu gözlənilməz təhlükəyə qarşı özünüzə zərər verməyəcək şəkildə sürüşdürün.
4. Məşqi bitirdikdən sonra sıxılmış havanı bağladığınızdan əmin olun, daha sonra isə boruları hərəkət etdirin.
5. Modulu ehtiyatla götürün ki, o, əlinizdən düşməsin.

Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıdakı təlimləri etmək üçün cihazları istifadə edərək qarşılıqlı ikili silindr dövrəsini çəkin.

(1) Əgər təkan düyməsinə basılırsa, ikili Silindr önə hərəkət edir.

(2) İrəli hərəkətin sonuna çatdıqdan sonra özözünə qayıtmalıdır.

2. Dövrəni və əlaqə xortumunu konfiqurasiya edin.

(1) Dövrənin idarə edilməsi pnevmatik işləyən idarəetmə dövrəsidir.

3. Qarşılıqlı təksilindrli dövrəni işlədin.

(1) PB1 düyməsi basılanda, R1 cərəyanı keçirərək özünü təmin edir və cərəyan silindrin irəliləməsinə səbəb olan elektromaqnit mexanizm vasitəsilə hərəkət edir.

(2) Silindrin porşeninin irəli hərəkətini tamamlandıqdan sonra LS1 limit düyməsi açılarsa, R2 elektromaqnit mexanizm vasitəsilə cərəyanın axınına imkan verir.

(3) R1 ötürücüsünün geri çəkilmə səbəbindən 5 portlu klapan orijinal mövqeyinə qayıdır və silindr arxaya keçir.

Control circuit - İdarəetmə dövrəsi