(Şəkil 2) Kaskad silsiləsi

Buna baxmayaraq, 2-ci şəkildə göstərildiyi kimi giriş siqnalına uyğun ardıcıl çıxış siqnalını əldə etmək üçün və əvvəlki çıxış siqnalının əməliyyatın etibarlılığını təmin etmək üçün kilidləndikdən sonra, limit klapanı giriş siqnalı əvvəlki çıxış siqnalı ilə təmin olunur. Kaskad silsiləsinin xüsusiyyətlərinə əsasən giriş və çıxışın dəqiqliyinə görə yüksək etibarlılıq verir. Digər tərəfdən, təzyiqin azalması kimi əlverişsiz xüsusiyyətə malikdir, çünki bir neçə klapanla sıra ilə bağlantı qurur.

(1) | Dövrənin tərtibat qaydası. Siqnalın çoxaldılmasında ortaya çıxan bir nümunə kimi əvvəlcədən hazırlanmış A + B + B-A ardıcıllığını götürək və tərtibat qaydalarına uyğun olaraq dövrəni quraq.
1 | Sadələşdirilmiş ifadədə hazırkı ardıcıl əməliyyatı. A + B + B- A-

2. | Əməliyyat qaydalarını qruplaşdırın. Qruplaşdırmanın məqsədi idarəetmə silsiləsini təşkil edən yaddaş klapanlarının sayını minimuma endirməkdir. Eyni silindr hərəkətlərini bir qrupda bir dəfə qoyaraq qrupları minimuma endirdiyinizdən əmin olun.

A+ B+ / B- A-
Qrup 1 Qrup 2

1 | Əməliyyat qaynaqlı silindrləri və onun idarəetmə klapanını çəkin.
2 | Çıxış xətlərinin sayını qrupların sayına uyğun tərtib edin, idarəetmə silsiləsini konfiqurasiya edin. Silsilədən ibarət olan yaddaş klapanlarının qrup sayı -1dir və hər bir qrup şəkil 3-də göstərildiyi kimi kaskad olunur.
3 | İdarəetmə silsiləsinin giriş siqnalını seçin və əvvəlki siqnal ilə birləşdirin. Məsələn: giriş siqnalı i1 ardıcıl mərhələnin son siqnalı LV1-ə çevrilir.
4 | Ardıcıllıqla hərəkət edərkən giriş xətləri və klapan bağlantı qurur. Bir qrupda bir neçə mərhələ baş tutarsa, VƏ cari giriş siqnalı ilə əvvəlki mərhələ siqnalı birləşir.
5 | Əsas dövrəni tamamlayın və köməkçi vəziyyət təyin edin.
6 | Şəkil 4 yuxarıda göstərilən qaydalara uyğun olan dövrədir.