(Şəkil 7) Əməliyyat diaqramı 4

Liftə əlavə olunan dəstək birinci mərtəbədə limit açarı LS1-ə toxunduqda LS1-in “b” kontaktı açılır;

1 | LS1-in “b” kontaktı açıldıqda cərəyan MC-R-ə axmır, sarğı (bobin) qırılır və MC-R qayıdır;
2 | LS1-in “b” kontaktı açılanda, cərəyan MC-R-ə axmır, sarğı (bobin) qırılır və MC-R geri qayıdır.
3 | Qırmızı lampa (RL) düşən indikator dövrəsi ilə axan cərəyanın olmamasına görə sönür. (Eyni vaxtda aşağıdakı ardıcıllıq baş verir);
4 | Əsas dövrənin MC-R ilkin nöqtəsi açılır. → mühərrikə heç bir cərəyan axmır, ona görə də mühərrik dayanır və lift birinci mərtəbədə dayanır;
5 | Özü qidalanan elektrik dövrəsində MC-R-in “a” kontaktı açılır və özü qidalanan dövrə buraxılır;
6 | Bloklama sxeminin MC-R kontakt b bağlıdır və bloklanma açılır;
7 | Elektrik dövrəsində heç bir cərəyan axmır və ona görə də bütün elektrik dövrələri ilkin vəziyyətə qayıdır.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatına uyğun həyata keçirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəni qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını söndürün.
4. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa dərhal təlimatçıya məlumat verin.
5. Təcrübə başa çatdıqdan sonra kompüteri söndürüdüyünüzə əmin olun.

Təcrübə mərhələləri

1. Liftin hərəkət sxeminin tənzimlənməsi;
(1) Lift (hissə daşıma qurğusu)