(Şəkil 9) Pnevmatik dövrə planlaşdırılmış vaxtdan sonra silindri irəli hərəkət etdirir

4 | Davam edən qarşılıqlı əməliyyat dövrəsi. (Şəkil 10 (b)) 10-cu şəkildə (a) daim davamlı qarşılıqlı əməliyyat aparması təsvir edilib. PB1 başlanğıc düyməsini bassanız, cərəyan R1 vasitəsilə axacaq və o 2-ci sətirdə R1 kontaktı ilə davam edəcəkdir. Bununla yanaşı, 3-cü sətirdə R1 kontaktı açıqdır və cərəyan R2-dən keçə və qala bilir.7-ci sırada sol1 açıqdır, buna görə də silindr irəli hərəkət edir. Hərəkətin sonunda, əgər LS2 silindr ilə kontakt qurursa, 5- ci sırada R3-də cərəyan keçir, o özünü təmin edir. 3-cü sətirdə R3 OFF-dur və R2-də davamediciliyi dayanmışdır. Beləliklə, 7-ci sırada R2 kontaktı kəsilmişdir və silindr geri qayıdır. Silindr geriyə hərəkətin sonuna çatdıqda limit düyməsi açıqdırsa, R3-də davamedicilik qalır, nəticədə, 3-cü sətirdə R3 kontaktı yenidən “b” kontaktına geri qayıdır, nəticədə, R2 halqası özünü saxlayır. 7-ci sırada R2 kontaktı ON-dur və silindr irəliyə doğru hərəkət edir. Eyni şəkildə, Silindr geri və irəli hərəkəti təkrar edir. Bunun dayandırılması üçün, 1-ci sıradakı PB2 stop düyməsini çevirərək öz-özünə davametmə dayandırılır. Şəkil 11 (b) ikili silindrin davamlı olaraq qarşılıqlı təsirini yaradan dövrədir, lakin 10 (b)-dən fərqli olan Şəkil 11 (a) silindri 2 tərəfli elektron klapan ilə idarəetməni göstərir.

(Şəkil 10) Pnevmatik və qarşılıqlı davamedici əməliyyat dövrəsi (1)