(5) R2-nin ilk sıradakı “b” kontaktı R1- ilkin vəziyyətinə qaytarır.

(6) Geri çəkilmə hərəkətinin sonunda LS 1 enerji alır və R2-də üçüncü sıra sərbəst özünü saxlama rejimində LS1-in “b” kontaktı ilə birləşir. PB 1-ə basıldıqda bütün proses yenidən başlayır.

5. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək iki qat fəaliyyət göstərən silindrin dövrəsini qurun.

(1) Təkan düyməsinə basıldıqda hidravlik, iki qat hərəkət edən silindr irəliyə doğru hərəkət edir və silindrin uzatma nöqtəsinə müəyyən təzyiq tətbiq edildikdə, silindr başlanğıc mövqeyə dönür.

6. Dövrəni və birləşdirmə xortumunu konfiqurasiya edin.

7. Dövrəni işlətməyə başlayın.

(1) Relyef klapanının tamamilə açıq olubolmadığını yoxlayın və nasosu işlədin.

(2) Təzyiq göstəricisində təzyiq 30 kgf/sm2 olana qədər, tənzimləyici klapanı saat əqrəbi istiqamətində istiqamətləndirin.

(3) Təzyiq dəyərini 30 [kgf/sm2] tənzimləyin.

8. Elektrik dövrəsini konfiqurasiya edin və onu işlədin.

(1) PB1 düyməsi basıldıqda ötürücü halqa R1 enerji alır. Özünü saxlama rejiminə daxil olur.

(2) Eyni zamanda a pozisiyasında cərəyan axınını elektro maqnit halqanın elektromaqnit klapanı 4/2 yoluna çevirir, sonra silindr irəli hərəkət edir.

(3) Uzatma hərəkətinin tamamlanmasından sonra, uzatma kamerasındakı təzyiq təzyiq keçidinin əvvəlcədən təyin olunmuş təzyiqinə çatdıqda, R2 ötürücüsü enerji alır və R1-də silindri geri çəkir.

9. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək iki qat fəaliyyət göstərən silindrin dövrəsini qurun.