| Quraşdırma vaxtından sonra mühərrik əks istiqamətdə fırlanır və birinci mərtəbəyə düşür. Birinci mərtəbəyə çatdıqda limit açarı mühərriki dayandırır və lifti saxlayır.

(3) Ardıcıllıq diaqramı və zaman sxemi.

(Şəkil 2) Ardıcıllıq diaqramı

(Şəkil 3) Ardıcıl zaman sxemi

Set time t - vaxt qurma; Forward rotation (rising)- irəli fırlanma (qalxan); Reverse
(descending) - geri fırlanma (düşən); Forward rotation (rising)- irəli fırlanma (qalxan).

(4) | Əməliyyatın təsviri. 1-ci mərtəbə → 2-ci mərtəbə (qalxan)
1 | Elektriki yandırın. (MCCB- qaldırın).
2 | İşəsalma düyməsini basın (PB-on).
3 | Cərəyan dönmədə xüsusi istifadə üçün elektromaqnit kontaktoruna (MC-F) axır və MC-F-ni idarə etmək üçün sarğı (bobbin) enerji ilə təchiz olunur.
4 | Cərəyan irəli (qalxan) işıq indikatoru ilə axır və yaşıl lampa yanır. (Eyni vaxtda aşağıdakı prosedur baş verir).
5 | Əsas elektrik dövrəsinin MC-F ilkin nöqtəsi bağlıdır. → cərəyan mühərrikə axır, mühərrik irəli fırlanır və lift birinci mərtəbədən ikinci mərtəbəyə qalxır.
6 | Özü qidalanan dövrədə MC-F-in “a” kontaktı bağlanır və özü qidalanan dövrə yaranır.
7 | Bloklama dövrəsində MC-F-in “b” kontaktı açılır və bloklanma dövrəsi yaranır.