Pnevmatik dövrə 3

İdarəetmə dövrəsi 3

9. Əməliyyatın izahı.

İdarəetmə dövrəsi 3-dəki dövrə 3-cü pnevmatik dövrənin pnevmatik dövrəsidir. Onun tərtibat üsulu, elektron tərtibat üsullarından biri olan minimum siqnal bloklaşdırmasıdır, bəzi silindrlərin ardıcıl olaraq cüt tərəfli elektron klapan ilə işlədilməsi üçün istifadə olunur. Başlanğıc düyməsi PB1- ə bağladığınız təqdirdə, R1 ötürücüsü cərəyanı keçirir və özü tərəfindən təmin edir. Əsas dövrədə 1- ci xətdə enerji təmin edilir. Enerji irəli getmədən ortada sol1 açılır və A silindri irəliləyir. LS2 limiti düyməsi LS2 silindrinin irəli hərəkətindən sonra açıldığı zaman, LS2 vasitəsilə güc sol3-ə çevrilir və silindr B irəli hərəkət edir. Silindr B'-nin tamamlanmasından sonra LS4 açıldıqda, R2 ötürücüsü cərəyanı keçirir. R1 ötürücüsü R2-nin “b” kontaktı ilə geri çəkildiyi üçün, əsas dövrənin 1-ci sətirindəki siqnal yox olur, ancaq 2-ci xətdə qalır. Buna görə də, 2-ci xətdə qoşulmuş sol 2 açılır və silindr A-nın geri çəkilməsinə səbəb olur. Silindr A arxaya hərəkətini tamamladıqda, LS 1 limiti düyməsi açılır, daha sonra sol 4 açılır. Nəticədə silindr B geri dönür və bir dövr tamamlanır.

10. Təcrübənin məqsədi.

Başlanğıc siqnalı qoşulmuşsa, 2 tərəfli elektron klapan ilə işləyən ikili silindri A+B+B-Aardıcıllığı ilə işləməlidir.

11. Dövrə.

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B