Lakin dövrə (b) üçüıı ümumi müqavimət Rr belədir:

(a) | mövqeyində artırıcı müqavimətə heç bir təsir göstərilmir. Lakin,(b) mövqeyində ölçənin müqavimətinin olması effektiv artırıcı müqavimətin 2.22k Om olmasına səbəb olub.
11 | 1V-i + və elektrik bağlantı uclarına dəqiq şəkildə tətbiq edin və SCOM -i 1. 5V dərəcəsinə qurun. Ölçənin 1V göstərdiyindən əmin olun. Daha aşağı miqyasdan istifadə edilməlidir. Potensiometr RC-ni tənzimləyin və təsirini görəcəksiniz.
Qeydlər: | Potensiometrin məqsədi ölçənin müqavimətini kalibrə etməkdir. Ölçəni kalibrə edərkən daha yaxşı dəqiqlik üçün daha aşağı səviyyədən istifadə etməyə üstünlük verilir.
(3) | Xülasə:
1 | DC voltmetri DC ampermetr və artırıcı rezistorlardan ibarətdir. Artırıcı rezistorun dəyərini tam miqyaslı ölçən həssaslığı və ölçənin müqaviməti ilə müəyyən etmək mümkündür. Əvvəlcə N artırma faktoru məlum olur.

Nümunə: 100uA, 1 KΩ DC ampermetrdən istifadə edərək tam miqyaslı l00V voltmetri tərtib edin.
- 100 uA x 1 KΩ = 0..1V ölçən üçün nəzərdə tutulan tam miqyaslı giriş gərginliyi.
- artırma faktoru N.

- artırıcı HM = (N-1) x Rm ::: (1000-1) x 1 kΩ = 999 kΩ.

- giriş gərginliyinin həssaslığı aşağıdakı metod vasitəsi ilə hər volta görə Om əldə edilir. 100V dərəcədə Giriş müqaviməti: RM + Rm :: 999 KΩQ + 1 kΩ = 1 MΩ.

Ölçmə xətası şəkildə göstərilən hər volta görə Om-dan asılıdır. Ölçmə xətasını azaltmaq üçün hər volta görə daha yüksək Om-a üstünlük verilir;

2 | Tam miqyaslı ampermetrin həssaslığı nə qədər yüksək olarsa (bu daha az tam miqyaslı cərəyan deməkdir) voltmetrin giriş müqaviməti o qədər yüksək olar. Nümunələr yuxarıda göstərilir. Təcrübələrdə ölçənin giriş müqaviməti 1mA tam miqyaslı ölçən üçün 1000Om 1 volt olub. Lakin 100u A tam miqyaslı ölçən üçün giriş müqaviməti 10,000Om/V-a artırılıb. AC voltmetrlər biraz fərqli çalışır. AC voltmetrlərin iki növü göstərilir: Birinci növ AC gərginliyini əvvəlcə DC-a düzləndirir sonra isə gərginliyi ölçmək üçün DC voltmetrin əsaslarından istifadə edir. İkinci növ isə dəmir mexanizmi hərəkət etdirərək işlədir.