Sinifləndirmə | Simvol | İzahı
| Açılış mərkəzi (Bütün port blokları) |  | Bütün portlar neytral mövqeyə bağlıdır. Normalda aşağı sürətdə istifadə olunur. Çox az ehtimal olunan ətalət hərəkəti ilə yüngül yük tətbiqi. Dayanan zaman çox az təsir yaranır.
ABT bağlantısı (Təzyiq port bloku) |  | A, B və T portlan neytral mövqeyə bağlıdır. Normalda aşağı sürətdə istifadə olunur. Çox az ehtimal olunan ətalət hərəkəti ilə yüngül yük tətbiqi. Digər aktuatorlarda nasos mayesini istifadə edə bilərsiniz. 0 həm də "pompası bağlı mərkəz tipi'’ adlanır.
PAT bağlantısı(Çən port bloku) |  | A, B və P portlan neytral mövqeyə bağlıdır. Neytral vəziyyətdə, uzatma hərəkəti diferensial dövrə ilə artırıla bilər. Bu həmçinin "çəni bağlı mərkəz tipi” adlanır.
Mərkəzi ötmə |  | Port P və T bir-birinə bağlıdır. Dayama mövqeyində aktuatoru yerləşdirə bilər. Nasos boşaltmaq mümkündür. 0 həm də "tendum mərkəz tipi” adlanır.
PAT bağlantısı (Silindr port bloku) |  | P, A və T portlan neytral mövqeyə bağlıdır Nasosun boşaldılması tələb olunduqda və hərəkətsizliyin qarşısını almaq üçün istifadə olunur.
AT bağlantısı (Tərəf port bloku) |  | A və T portları neytral mövqeyə bağlıdır Digər aktuatorlarda nasos mayesini istifadə edə bilərsiniz.
Normal şərtlərdə axın nümunələri | Normal olaraq bağlıdır |  | Normal olaraq bağlıdır
Normal olaraq açıqdır |  | Normal olaraq açıqdır
Geri dönmə tərzi | Yay ilə geri dönmə |  | Tətbiq olunan təzyiq aradan qaldırıldıqda, yay geri döndükdə klapanı normal vəziyyətinə geri qaytarır.
Toplanma mərkəzi |  | Klapanı istifadə ölçüsü mövqeyində saxlayın.