Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Modul və boruları iş lövhəsində bir-birinizi kəsməyəcək şəkildə yerləşdirin.
2. Boruları möhkəmcə birləşdirin ki, təzyiq edildikdə tərpənməsinlər.
3. Boruları tamamladıqdan sonra sıxılmış hava tətbiq edildikdə, borunu gözlənilməz təhlükəyə qarşı özünüzə zərər verməyəcək şəkildə sürüşdürün.
4. Məşqi bitirdikdən sonra sıxılmış havanı bağladığınızdan əmin olun, daha sonra isə boruları hərəkət etdirin.
5. Modulu ehtiyatla götürün ki, o, əlinizdən düşməsin.

Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək, dövrəni çəkin. (1) Yalnız hər 2 girişdə ON olduqda, çıxış ON (VƏ dövrəsi) olmalıdır. 2. Dövrəni konfiqurasiya edin. (1) Birbaşa idarəetmə dövrəsini qurun. (2) Dolayı idarəetmə dövrəsini qurun. 3. Dövrəni işlədin. (1) Birbaşa dövrə çıxış lampasını yalnız PB1 və PB2 düymələri eyni anda qoşulduqda ON edir. (2) PB1 və PB2 hər ikisi ON olduqda R1 və R2 ötürücüsünün kontaktını bağlayaraq lampanı açan dolayı dövrə. 4. Dövrə məşqindən sonra əməliyyat cədvəlini izləməyi tamamlayın. 5. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək dövrəni çəkin. (1) Bir və ya iki giriş açıq olarsa, çıxış ON olmalıdır (VƏ YA dövrəsi). | Birbaşa idarəetmə dövrəsi