Manual Control - Əl ilə İdarəetmə

(a) Initial state - İlkin vəziyyət

Manual Control - Əl ilə İdarəetmə
(b) Əməliyyatda

(Şəkil 1) 3\2 elektron klapan

(3) | 5/2 elektron klapan. Şəkil 2 5/2 ikili elektromaqnit elektron klapanın strukturunu göstərir. Eyni şəkildə, 5 portlu elektron klapan, ikili silindrin idarə edilməsində, pnevmatik motor və ya pnevmatik tənzimləyici aktuatorun idarə edilməsi üçün elektrik pnevmatik idarəetmədə geniş istifadə olunur. Onun işləmə qaydası aşağıdakı kimidir. Hər şeydən əvvəl, (a) sol elektromaqnit mexanizm güc enerjini ötürdüyü zaman daxili hava yolu açıq olduğu üçün flans elektromaqnit tərəfindən cəlb olunur. Beləliklə, klapandakı sarğı qutusu sağa tərəfə yönəlir, hava yolu P və A portuna bağlanır, B portundakı hava isə R2 portu ilə çıxır. Bu vəziyyətdə, elektromaqnit mexanizmin cərəyanı keçirməməsinə baxmayaraq, klapan öz vəziyyətini saxlayır. Çünki flip-flop bir yaddaş klapandır. Həmçinin, əgər sol elektromqnit mexanizmi cərəyanı keçirməsə və sağ elektromaqnit mexanizm cərəyanı keçirib cari hala gətirərsə, (b)-də göstərildiyi kimi sıxılmış hava P portundan B portuna keçir və A port ilə R1 qədər qədər gedir.