(Şəkil 4) Gecikmə olan vaxt tənzimləyicisi

(9) | İmpuls gözləmə vaxtı nizamlayıcısı. Çıxışı qurma vaxtı kimi “QOŞULU (ON)” vəziyyətdə olan vaxt nizamlayıcısı:

1 | Funksiyası: Əgər IN “1” olarsa, PT-də qurma vaxtı müddətində Q “1” olacaq. Bu zaman ET PT-yə çatır və avtomatik şəkildə ‘0’ olacaq. ET- nin artdığı müddətdə, IN ‘0’ olur və ya effektiv olmayacaq.

(Şəkil 5) Vaxt tənzimləyici blokunun konfiqurasiyası

(10) Vaxt xəritəsi:

(Şəkil 6) Vaxt tənzimləyici blokunun konfiqurasiyası

(11) | İmpuslu vaxt tənzimləyicisi. Nümunə: Proqramı elə təmin edin ki açar “QOŞULU (On)” vəziyyətdə olsun, lampa 3 saniyəyə yanmalı və avtomatik şəkildə çıxarılmalıdır. Dövrədəki lampa ayırıcı “QOŞULU (On)” vəziyyətdə olanda lampa yanmalı və 3 saniyə sonra çıxarılmalıdır.