5. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

6. Qarşılıqlı ikili silindr dövrəsini işlədin.

(1) Yardımçı klapanın tamamilə açıq olmasını yoxlayın və hidravlik nasosu işə salın.

(2) Təzyiq sayğacında təzyiq 30 [kgf/sm2] olana qədər yavaş-yavaş boşaltma klapanının tənzimləmə vintini saat əqrəbi istiqamətində çevirin.

(3) 4/2 mövqeli birbaşa idarəetmə klapanı a mövqeyinə aparın, silindrin sürətini yoxlayın və təzyiq sayğacında təzyiqi yoxlayın.

(4) 4/2 mövqeli birbaşa idarəetmə klapanı b mövqeyinə aparın, silindrin sürətini və təzyiq sayğacında təzyiqi yoxlayın.

(5) Yardımçı klapan üzərində tənzimləmə vintini açın, hidravlik nasosu söndürün.

7. Dövrə təlimini bitirin.

(1) Məşq zamanı istifadə edilən borunu yığışdırın.

(2) Silindri və cihazları nizamlayın.