2. Dəyişəbilən ötürücülü hidravlik nasos.

(Şəkil 5) Dəyişəbilən ötürücülü hidravlik nasoslar üçün qrafik simvollar

2. Hidravlik idarəetmə klapanı

(1) | Funksiyası və növləri. Hidravlik nasosda yaranan maye təzyiqi boru və ya plastik xortumlar vasitəsilə hidravlik aktuatora ötürülür. Aktuator mexanik olaraq müəyyən məqsəd və ya vəziyyət üçün hərəkət edir. Bu işi etmək, gücünü təyin etmək üçün təzyiq idarə edilməlidir, axın dərəcəsi iş sürətini idarə etmək üçün nəzarət edilməli və işə birbaşa nəzarət olmalıdır.
(2) | Yardımçı klapan. Yardımçı klapanlara "təhlükəsizlik klapanları" da deyilir. Bu, elektrik dövrələrində aşırı yüklənmə zamanı atan elektrikli sığorta kimi fəaliyyət göstərir. Yardımçı klapanlar maksimum təzyiqin məhdudlaşdırılması və hidravlik silindrlərin və ya mühərriklərin çıxış axınının sürətini nəzərə alaraq, dövrənin yüklənməsinin qarşısını alır. Yardımçı klapanlar birbaşa hərəkət növlərinə və pilot tipli növlərə, alt qruplara ayrıla bilər.
(3) | Birbaşa yardımçı klapan. Şəkil 6-da göründüyü kimi, birbaşa yardımçı klapan yaylı klapan, yay və yayı tənzimləyən vinti tutur. Şəkil 6 (a) klapanın qapalı vəziyyətini təmsil edir. Qapalı vəziyyətdə dövrəyə təzyiq artırdıqda və əvvəlki yay dəyərini aşarsa, təzyiq klapanı itələyir. Şəkil 6 (b)-də göstərildiyi kimi, klapan açıq olacaq və təzyiqli mayelər sisternə qayıdır. Həmçinin, dövrəyə olan təzyiq əvvəlki yay dəyərindən aşağı düşdükdə, poppet (bağlayıcı) klapan oturacaq yerə itələnəcək, dövrədə sabit təzyiqi saxlamaq üçün mayelərin qaytarılması dayandırılacaqdır. Gördüyümüz kimi, birbaşa yardımçı klapanları sadə quruluşa malikdir. Həmçinin, bunlardan bəhs etmək çox asandır və əsasən aşağı təzyiq tənzimləmə tətbiqlərində və ya təhlükəsizlik kəmərləri kimi istifadə edilən aşağı təzyiq tənzimləmələri üçün tətbiq olunur.

Poppet valve - Boşqabvarı Klapan; Spring - Yay; Adjusting screw- Tənzimləyici vint
(a) Before operation - Əməliyyatdan öncə
(b) Operation condition - Əməliyyat şəraiti

(Şəkil 6) Birbaşa yardımçı klapanı