(4) | Sürətli çıxış klapanı. (Quick outlet valve) Sürətli çıxış klapanı aktuatorun içərisindəki havanı tez bir zamanda buraxmaqla aktuatorun sürətini artırmaq üçün istifadə olunur. Diafraqma giriş və çıxış təzyiqinin fərqinə görə dəyişir. Əməliyyat prinsipi sadədir. Sıxılmış hava giriş axınlarından çıxışa doğru diafraqma itələməklə və çıxışı bloklamaqla gəlir. Girişin hava təzyiqi azalırsa, diafraqma giriş və çıxış arasındakı təzyiq fərqinə görə hərəkətə keçir və girişə mane olur. Eyni zamanda çıxış açılır və sıxılmış hava atmosferə axıdılır. Həmçinin, çıxış dəliyi girişi-çıxışa nisbətən böyük olduğu üçün çıxış havası dərhal boşaldılır.

(a) təfsilatlı simvol
In - Giriş
Out - Çıxış

(b) sadələşdirilmiş simvol

(Şəkil 14) Sürətli çıxış klapanı və simvol

4. Hava kompressoru idarəetmə hissəsi

(1) | Enerji mənbəyinin simvolik təsvirləri. KS B 0054, hidravlik və pnevmatik təzyiq ilə bağlı standart simvolları təsvir edir. Enerji mənbələri simvolları Cədvəl 1-də göstərildiyi kimidir. Pnevmatik təzyiq mənbəyini simvollaşdırdıqda, o, mühərrik, kompressor, köməkçi konteyner və s. Cədvəl 1 də göstərildiyi kimi sağ üçbucaq kimi simvollaşdırılır. Qara üçbucaq hidravlik təzyiq mənbəyini ifadə edir. Və boru pnevmatik sistemdə yerləşdirərkən, köməkçi konteynerin quraşdırılmasına ehtiyac yaranır. KS B 0054-də aşağıdakı kimi təsvir edilmiş hava konteynerinin simvolu ifadə edilmişdir.

Cədvəl 1. Enerji mənbəyi simvolu

adlar | Simvollar | izah
Pnevmatik enerji |  | əsas simvol
Hidravlik enerji |  | əsas simvol
Mühərrik |  | əsas simvol