Manual Control - Əl ilə İdarəetmə

(Şəkil 2 ) 5/2 elektron klapan (ikili elektromaqnit)

(1) Şəkil 5/2 ikiqat solenoid elektronik dalğanın strukturunu göstərir.

(2) | Fasiləsiz qarşılıqlı əməliyyat dövrəsi. Şəkil 3 (a) hissəsi fasiləsiz qarşılıqlı əməliyyat dövrəsinə aiddir. Onun işləmə qaydası PB1 başlanğıc düyməsinə bassanız, cərəyan R1 vasitəsilə ötürülür və o 2-ci sətrin R1 kontaktında mövcudluğunu təmin etməsi şəklindədir. Bununla yanaşı, 3-cü sətirdəki R1 kontaktı açıqdır, cərəyan R2 ilə ötürülür və qalır. Buna görə, 7-ci sətirdəki sol1 açılır və silindr irəli hərəkət edir. Hərəkətin so-nunda LS2 silindr ilə birləşir, 5-ci sətirdəki R3 cərəyanı keçirir, mövcudluğunu qoruyur və R2-də sərbəst buraxılır. Beləliklə, 7-ci sırada R2 kontaktı kəsilir və silindr geri qayıdır. Silindr geri hərəkətin sonuna çatdıqda, limit düyməsi açılır, R3 öz mövcudluğunu davam etdirir, 3-cü sətirdəki R3 yenidən “b” kontaktına geri qayıdır, nəticədə R2-dəki halqa mövcudluğunu təmin edir, 7-ci sətirdəki R2 kontaktı açılır və silindr irəliyə doğru hərəkət edir. Eyni şəkildə Silindr geri və irəli hərəkəti təkrar edir. Bunun dayandırılması üçün 1-ci sətirdəki PB2 stop düyməsini basaraq öz mövcudluğunu saxlamanı dayandırır. Şəkil 4 (b) ikili silindrin fasiləsiz qarşılıqlı təsirini yaradan dövrədir, lakin o şəkil 3 (b)-dən fərqli olan şəkil 4 (a) -da göstərilmişdir, silindrin 2 tərəfli elektron klapan ilə idarə edilməsi.

(Şəkil 3) Pnevmatik və fasiləsiz qarşılıqlı əməliyyat dövrəsi (1)