(a) Detallı Simvol (b) Sadə Simvol
Ox tənzimlənmə imkanlarını göstərir

(Şəkil 5) Yastıq əlavə edilmiş ikili fəaliyyət göstərən silindr

2. Birbaşa idarəetmə klapanı

(1) | Qrafik simvollar. İdarəetmə sxemində klapan üçün qrafik simvollar klapanın daxili strukturunu və istismar prinsipini göstərmir. Bu simvollar yalnız klapanın funksiyasını göstərir. Buna görə bu simvollar çəkildikdə sənaye standartlarına riayət etməlisiniz.

1 | Konvertasiya pozisiya düyməsi düzbucaqlı (və ya kvadrat) şəklində çəkilməlidir;
2 | İdarəetmə cihazları üçün əsas simvollar düzbucaqlı ( və ya kvadrat) və ya düzbucaqlar silsiləsi ilə çəkilməlidir;

m, ℓ -dən böyük olmalıdır

(Şəkil 6) İdarəetmə cihazları üçün əsas simvollar

3 | Axın yolu, bağlantı nöqtəsi, yoxlama klapanı və ya nizamlayıcı qurğu kimi funksiyalar müvafiq simvollarda tərtib edilməlidir, bir neçə simvol istisna olmaqla;
4 | Operativ mövqedə axın yolunu çəkmək üçün axın yolunu xarici bağlantı portu ilə uyğunlaşdırmaq üçün düzbucaqlı şəklində hərəkət edin.

Oil Path - Neft Yağ Yolu; Throttle - Drossel - boğaz;
Connecting Point - Əlaqəndirmə Nöqtəsi; Blocked Status - Qapanmış Vəziyyət;
Normal Position - Adi vəziyyət; Operating Position - İşlək Vəziyyəti

(Şəkil 7) Əməliyyat mövqeyində axın yolu