2. Birbaşa idarəetmə klapanı

(1) | Port nömrəsi, mövqe nömrəsi. Birbaşa idarəetmə klapanlarının sayı, istifadə məqsədinə görə, idarəetmə nöqtəsi və ya port nömrəsini özündə əks etdirir.
(2) | Klapan dönüş nümunələri. İdarəetmə klapanı siqnalı aradan qaldırırsa, birbaşa idarəetmə klapanı ilkin nöqtəsinə geri dönməlidir.

Cədvəl 1. Birbaşa idarəetmə klapanı portu və mövqeyi

Port sayı/ Mövqe | ISO Simvol | Bağlantı portunun funksiyası
2 port/2 mövqe |  | 2 portlu, Sıxılmış hava giriş portu P, Sıxılmış hava çıxışı A.
3 port/2 mövqe |  | 3 portlu, Sıxılmış hava giriş P portu, Sıxılmış hava çıxışı A, Havanın çölə atılması Port R.
5 port/2 mövqe |  | 5 portlu Sıxılmış hava girişi portu P, Sıxılmış hava çıxış A, Çıxış B, Havanın çölə atılması portu R1, R2.

(3) | Şəxs idarəetmə üsulu əməliyyat nümunələri. Bu, idarəetmə üsulu olub, birbaşa klapanı idarə etmək, düyməni sıxmaq, pedalı, qolu və digər tipləri idarə etməsindən asılıdır.

Cədvəl 2. Əməliyyat simvolları

Əməliyyat | Növ | ISO Simvolu | Qeydlər
Əl ilə | Düymə Qol Pedal |  | Əsas simvol
Mexaniki | Dalğıc Çarx Yay |  | Əsas simvol
Elektron | Birbaşa əməliyyat Dolayı əməliyyat |  | (1) Birbaşa əməliyyat (2) Pilot Tipi