(Şəkil 2) Təkfazalı rotator

Digər bir fikir isə ondan ibarətdir ki, birfazalı cərəyanla hərəkətə gətirilən birburumlu stator 0o (Şəkil 2a) və 180o-da (Şəkil 2e) hər dönmədə iki dəfə üst-üstə düşən iki əks dönüşlü maqnit sahəsi fazoru (vektoru) yaradır. Fazorlar 90o and -90o-ə qədər döndükdə onlar (Şəkil 2b) sönürlər. 45o və -45o -da (Şəkil 2c) onlar +x oxu boyunca qismən əlavə olunur və y oxu boyunca sönürlər. Analoji vəziyyət (Şəkil 2d)-də mövcuddur. Bu iki fazanın cəmi fəzada sabit qalan, lakin vaxt keçdikcə dəyişən polyarlığa malik fazordur. Beləliklə, heç bir işə salma anı yaranmır. Bununla belə, rotor sinxron sürətdən bir az daha irəli fırlanarsa, bu irəli fırlanan fazına görə 10% sürüşmə ilə maksimum dönmə anını gücləndirir. 10% sürüşmədən yuxarı və ya aşağı daha az dönmə anı yaranacaqdır. Rotor əks fırlanan maqnit sahəsi fazına nisbətdə 200% - 10% sürüşmə görəcəkdir. İkitezlikli dalğadan başqa əks fırlanan fazdan kiçik dönmə anı (bax: dönmə anı ilə sürüşmə əyrisi) yaranır. Beləliklə, rotor işə salındıqdan sonra birfazalı stator dönmə anını artıracaqdır. Rotor tərs istiqamətdə işə salınarsa, geri fazorun sürətinə yaxınlaşdığından bir qədər böyük dönmə anı yaradacaqdır. Birfazlı asinxron mühərriklər çoxfazalı asinxron mühərriklərə xas olan polad laminasiyalı silindrə daxil edilmiş mis və ya alüminium rotoruna malikdir.

(2) | Daimi qoşulmuş kondensatorla kondensator mühərriki. Tək faza probleminin həll yollarından biri, 2 fazalı gücü bir fazadan alan 2 fazalı mühərrik qurmaqdır. Bu, elektriklə əlaqəli 90o intervalda yerləşən, vaxta görə 90o yer dəyişən ikifazalı cərəyanla qidalanan iki dolaqlı bir ədəd mühərrik tələb edir. Buna, şəkil 3-də göstərildiyi kimi daimi qoşulmuş kondensatorla kondensator mühərriki deyilir. Daimi qoşulmuş kondensatorla kondensator mühərriki:

(Şəkil 3) Daimi qoşulmuş kondensatorla kondensator mühərriki

Mühərrik tam sürətdə olan dönmə anı pulsasiyaları ilə sürət yığıldığından bu tip artan cərəyan maqnitudası və geriyə vaxt dəyişikliyinə məruz qalır. Bunun həlli itkiləri minimuma endirmək üçün kondensatorun (müqavimət) kiçik olmasıdır. İtkilər ekranlanmış polyuslu mühərrikdən daha azdır. Bir qayda olaraq daha kiçik mühərriklərə tətbiq olunmasına baxmayaraq, bu mühərrik konfiqurasiyası 1/4 at gücünə qədər yaxşı işləyir (200 Vatt). Kondensatoru digər dolaqla ardıcıl dəyişməklə mühərrikin istiqaməti asanlıqla geriyə hərəkət etdirilir. Bu tip mühərrik fəslin digər hissəsində təsvir olunan servomühərrik kimi istifadə edilə bilər. Daxilə keçirilmiş stator dolaqlı birfazlı asinxron mühərrik: