Zəhmət olmasa, kəməri birləşdirmə qutusuna və ayırıcı qutusuna birləşdirən zaman birləşdiricidən istifadə edin.

2. Elektrik məftilini kəmərə salın:

(1) Zəhmət olmasa, məftil bükülməsini və ya qoşulmasını aradan qaldırmaq üçün onu kəmərin içərisinə qoyduğunuz zaman elektrik məftilini yaxşı vəziyyətə gətirin.

(2) Elektrik sxemi və diaqramı.

(3) Əməliyyat dövrəsinə uyğun diaqram.

4) Tələblər

Elektrik qaynağı: Tək fazalı iki məftilli 230(V)

Əməliyyat

• MCB-də kəsərkən elektrik enerjisi ümumiyə veriləcək.

• Elektrik lampası R-i tək yönlü S1 ayırıcısı ilə yandırın/söndürün.

İş kateqoriyası

• Kabel işi

• PVC boru kəmər işi.

3. Elektrik lampasının bir yerdə yandırılıb/söndürülməsi.

(1) Elektrik cihazın sxemi və diaqramı.

(2) Əməliyyat dövrəsi üçün diaqram.

(3) Tələblər

Elektrik qaynağı (mənbəyi): tək fazalı ikili məftil 230(V)

Əməliyyat: MCB-də kəsdikdən sonra R1, R2 elektrik lampasını tək yönlü S1, S2 ayırıcıları ilə yandırın/söndürün.

İş kateqoriyası

- Kabel işi
- PVC boru kəmər işi
- Polad boru kəmər işi

4. Elektrik lampasının iki yerdə yandırılıb/söndürülməsi (3 yönlü ayırıcı).

(1) Elektrik cihazın sxemi və diaqramı.

(2) Əməliyyat dövrəsi üçün diaqram.

(3) Tələblər