Yəni silindrin içərisində hava sürətlə çıxış axınından çıxdıqda yüksək sürət idarəetməsi mümkündür, çünki boru ya da birbaşa idarəetmə klapanı sürətə təsir etməyəcəkdir. Buna baxmayaraq, sürətli çıxış klapanından istifadə edərkən, silindrindəki qaz çıxışı sürətlə sönür və geri təzyiqlə hava yastığı meydana gəlir. Buna görə xarici ehtiyat yastıq cihazını qurun. Yastıq qurğusunu quraşdırmağa laqeyd yanaşsanız bu zərər və ya nasazlıq faktoru ola bilər.

(Şəkil 7) İkili silindrin sürət artırma dövrəsi

(4) | Yüksək/aşağı dəyişkən sürət idarəetmə dövrəsi. Dəyişkən sürət dövrəsi, silindr hərəkət edərkən porşen çubuğunu irəli və geri hərəkət etdirərək sürəti dəyişdirmək üçün istifadə olunan bir dövrədir. Yəni, dövrə sürətini daha çox və ya daha az dəyişməklə işləyir. Dəzgahlarda alətin hərəkəti üçün və ya silindrin hərəkətinin təsirini azaltmaq üçün sürəti azaldır.

(Şəkil 8) Yüksək/aşağı dəyişkən sürət idarəetmə dövrəsi